**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΟΛΗ 31A 17-1-2025**

1. **Μοντέλο cisco catalyst c1200-24t-4g**

Τύπος Managed

Layer L2

PoE Οχι

Συνδέσεις Ethernet 24 Port GE

Ταχύτητα Θυρών Ethernet 1000 Mbps

Συνδέσεις 4x1G SFP port

Ταχύτητα Μεταγωγής 56 Gbps

Τοποθέτηση σε Rack Ναι

**ΤΕΜΑΧΙΑ= 6**

1. **Cisco Compatible SFP 1000BASE-SX (MGBSX1) 850nm 550m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module –ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ**

**ΤΕΜΑΧΙΑ=2**

1. **Fiber Optic Patch Cable OM3 SC to LC 2m (Multimode) – ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ**

**ΤΕΜΑΧΙΑ=2**

Για το Τμ. Πληροφορικής

Γ.Κούρτης

Κοινοποίηση στο micropromithies@hospital-elena.gr