**Τεχνική περιγραφή για Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 10.8V (2x1.5Ah)**

**Χαρακτηριστικά**

* Τάση: 10,8V
* Στροφές: 0-350rpm/0-1300rpm
* Κρούσεις: 0-5250/0-19500bpm
* Ρυθμίσεις: ροπής: 20+1
* Ροπή: 27nm
* Ταχυτσοκ: 10mm
* Διάτρηση σε Ατσάλι/Ξύλο διαμέτρου: 10mm / 18mm
* Ηλεκτρονικό δεξί-αριστερό
* Βάρος συσκ.: 2.7kg
* Βάρος (χωρίς/με μπαταρία): 0.91/1.1kg
* 2 Μπαταρίες λιθίου 10.8V/1.5Ah
* Ταχυφορτιστή 60'
* 13 Εξαρτήματα
* Βαλίτσα μεταφοράς

Το προϊόν να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. )

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 ΜΗΝΕΣ

Αν. Προϊστάμενος Τεχνικού Τ.Υ Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας