**Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα, νιτριλίου με μακριά μανσέτα**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Από 100% συνθετικό νιτρίλιο , χωρίς πούδρα κατάλληλα για επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας με πιθανή έκθεση σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες
2. Να έχουν μακριά μανσέτα, ολικό ελάχιστο μήκος γαντιού **40cm**
3. Nα πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 455 1-2-3 και ΕΝ 374 (parts 1-2-3-4)
4. Ανθεκτικά κατά τη χρήση (ΕΝ 388:2003)
5. Να είναι ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ (Κανονισμός ΕΕ/425) και να φέρουν CE κοινοποιημένου οργανισμού
6. Να προσφέρονται σε μεγέθη Small -Medium -Large. Να προσκομιστεί δείγμα σε όλα τα μεγέθη