Παρακαλώ βρείτε παρακάτω τις προδιαγραφές του ράμματος που θα ήθελα να παραγγελθεί για την ηβοκτενική ανάρτηση.

Ράμμα πλεκτά συνθετικό από πολυεστέρα επενδεδυμένο από Πολυβουτιλικό εστέρα. Με κεντρικό πυρήνα και 16 φορείς περιμετρικά (νήματα που δημιουργούν την πλέξη του ράμματος) για μεγαλύτερη αντοχή. Κατάλληλο και για συρραφή τενόντων. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση και διαθέτουν πεπλατυσμένο σώμα με εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο.

No 2 με βελόνα 45mm Tapercut 1/2 κύκλου (Βαρέως Τύπου), μήκος ράμματος 75cm, 4 ράμματα ανά τεμάχιο,

Συσκευασία κουτί 12 τεμ. / Μονάδα = 1 τεμ

Χρειάζεται να παραγγελθεί μόνο ένα τεμάχιο, ώστε να το δειγματήσουμε και αν το θεωρήσουμε κατάλληλο, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω παραγγελία.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Σοφία Μακρυδήμα