**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΡΑΓΑΣ – ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Να είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο και το λάστιχο από καουτσούκ κλειστών κυψελών για την αποφυγή εισόδου βρωμιάς και βακτηρίων

Να είναι υψηλής αντοχής και ασφαλές στη χρήση

Να διαθέτει πλαστικό στήριγμα χωρίς αυλακώσεις που καθαρίζεται εύκολα και ενισχυμένο με πλάγια νεύρα στο Τ του.

Να διαθέτει βίδα που επιτρέπει τη χρήση σε επαγγελματικό κοντάρι ή λαβή με διάμετρο από 20 έως 24 mm και ασφάλεια που να αποτρέπει την περιστροφή του κονταριού

Να έχει διάσταση 40-45cm ΤΕΜΑΧΙΑ : 4

Να έχει διάσταση 55cm ΤΕΜΑΧΙΑ : 2

Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο