          ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 12,000 ΒΤU


Ψύξη & Θέρμανση
Λειτουργία Ύπνου
  Με την λειτουργία ύπνου, το κλιματιστικό να  προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας και εξασφαλίζει υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας. 
Λειτουργία Follow Me
 έξυπνος αισθητήρας να είναι τοποθετημένος στο τηλεχειριστήριο. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Follow Me, η μονάδα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου στο σημείο που βρίσκεται το ασύρματο χειριστήριο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες εκεί που τις θέλετε. 
Αυτόματη Κίνηση
  Αυτή η λειτουργία αναφέρεται στην αυτόματη κίνηση των περσίδων. Η αυτόματη λειτουργία βοηθά στη καλύτερη κατανομή του αέρα μέσα στο δωμάτιο 
  Κατηγορία: Κλιματιστικά 
Αυτόματη Επανεκκίνηση
  Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η κλιματιστική μονάδα θα επαναλειτουργήσει αυτόματα σύμφωνα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. 
Τηλεχειριστήριο
. 
Kit Παραθύρου
  Με το πτυσσόμενο Κit, το άνοιγμα του παράθυρου καλύπτεται, μειώνοντας δραστικά τις απώλειες σε ψύξη και θέρμανση από τον εξωτερικό αέρα και εξοικονομώντας ενέργεια. 
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
   αυτόματη ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της συσκευής εντός του 24ώρου. 
Περιστρεφόμενα ροδάκια
  Ενσωματωμένα ροδάκια διευκολύνουν την μετακίνηση του φορητού κλιματιστικού. 
Ένδειξη Πληρότητας Δεξαμενής
  Μόλις η στάθμη νερού στο δοχείο φτάσει στο προκαθορισμένο σημείο, η λειτουργία της συσκευής θα σταματήσει, ενώ θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση και θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη της συσκευής. 
Αγωγός Αποστράγγισης Νερού
  θα φερει αγωγο  αποστράγγισης που θα τοποθετήτε στο πίσω μέρος της συσκευής και  συνδέση με το σιφώνι. 
Ψηφιακή Οθόνη LED
  να διαθετει οθόνη LED  το φορητό . Η οθόνη να  είναι εύκολη στην ανάγνωση και να  δίνει όλη την πληροφορία με μία μόλις ματιά! 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
  Ψυκτική Απόδοση: 12.000 Btu / h 
  Ψυκτική Απόδοση: 3.52 kWatt 
  Θερμική Απόδοση: 10.000 Btu / h 
  Θερμική Απόδοση: 2.93 kWatt 
  Ενεργειακή Κλάση: A / A+ Ψύξη / Θέρμανση 
  EER: 2.6 
  COP: 2.8 
  Τάση / Συχνότητα / Φάση: 220-240 / 50 / 1 V / Hz / Ph 
  Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη: 5.9 Α 
  Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση: 5.0 Α 
  Κατανάλωση Ψύξη: 1.350 W 
  Κατανάλωση Θέρμανση: 1.045 W 
  Παροχή Αέρα (Υψηλή / Μέση / Χαμηλή): 420 / 370 / 355 m³ / h 
  Ικανότητα Αφύγρανσης: 81 L / ημέρα 
  Στάθμη Θορύβου: 50.6/51.3/52 dB(A) 
  Ηχητική Ισχύς: 64 dB(A) 
  Τύπος Συμπιεστή: Περι 
  Διαστάσεις: 46.7 x 39.7 x 76.5 cm (M x Β x Y) 
  Καθαρό Βάρος: 33.2 kg 
  Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα: R290 / 220 g

[bookmark: _GoBack]Αν Προϊστάμενος Τεχνικού Τ.Υ                      Αν Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
