ΚΟΥΝΑΚΙ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Κουνάκι νεογνών κατασκευαστικού οίκου FAVERO Ιταλίας, κατάλληλο για τροχήλατη βάση μοντέλου HORIZON 10.

1. Να είναι κατασκευασμένο από άθραυστο, ακτινοδιαπερατό υλικό Plexiglas. Το υλικό να είναι διαφανές για την επίβλεψη του βρέφους από όλες τις πλευρές και να είναι ανθεκτικό και στέρεο για την ασφάλεια των νεογνών. 

1. Να φέρει οπές περιμετρικά για καλύτερο αερισμό των βρεφών.

1. Να υπάρχει η δυνατότητα ανασήκωσης της κούνιας ώστε το βρέφος να έρχεται από οριζόντια σε ανάρροπη θέση (γωνία κλίσης: 10° περίπου)..

1. Το κουνάκι (Plexiglas) να μην έχει το ίδιο βάθος σε όλο το μήκος, για την ασφαλή τοποθέτηση του βρέφους αλλά και για μεγαλύτερη ευκολία στην μετακίνησή του.

1. Διαστάσεις Plexiglas:  77 x 48 x 21 / 27 εκ (ΜxΒxΥ).

1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

1. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λπ.).  

1. Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία, και τεχνική υποστήριξη. Να διαθέτει επιπλέον ISO 14001, 45001 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

1. Το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001, 45001 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)


