Εξάρτημα ασφαλούς διέλευσης
• Να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενδοφλέβια γραμμή ή σύριγγα που συνδέεται με κάποια από τις συσκευές ασφαλούς και άσηπτης διαχείρισης κλειστού συστήματος 
•  Να παρεμβάλλεται σε σημεία πρόσβασης προκειμένου να επιτευχθεί ένα κλειστό σύστημα ασφαλών διελεύσεων εγχύσεων και αποσυνδέσεων. 
• Να επιτρέπει τη διέλευση χορηγήσεων εφόδου (bolus) είτε και σταθερήs ροήs στάγδην έγχυσης. 
• Να επιτρέπει συνδέσεις στο σημείο της προσαρμογής του με ηχητικό κλικ ασφαλούς επιβεβαίωσης 
•  Να παρουσιάζει επάρκεια χρήσης έως και δέκα (10) φορές με εύκολη πρόσβαση και εύκολο καθαρισμό της επιφανείας πρόσφυσης (rubbing). 
• Τα υλικά κατασκευής να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ελεύθερα από PVC, DHEP, Latex, μόλυβδο, κάδμιο, αρσενικό και χρώμιο) και ελεύθερα πυρετογόνων. 
• Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία και να φέρει CE MARK

Προσαρμογέας φιαλιδίων

• Η συσκευή να διατίθεται και να προσαρμόζεται σε φιαλίδια όλων των διαστάσεων (διαμέτρου 20mm, 28mm, 32mm, 13mm). 
• Να φέρει σύστημα ηθμού με τουλάχιστον μία ή και περισσότερες δυνατότητες διήθησης αέρα. 
• Να διασφαλίζει τεκμηριωμένα: α) κατά την προετοιμασία και την ανασύσταση των δραστικών ουσιών, συνθήκες άσηπτου περιβάλλοντος χωρίς να απαιτείται διαδικασία εισαγωγής αέρα του Chemfort 20mm Vial Adaptor and 13mm Convertor Προσαρμογέας Ανασύστασης και Διατήρησης Φιαλιδίων 20/13mm εξωτερικού περιβάλλοντος εντός του φιαλιδίου. β) Το σύστημα ηθμού να φέρει ιδιότητες κατακράτησης ουσιών του εξωτερικού περιβάλλοντος διαθέτοντας υδρόφοβη ή και ελαιόφοβη μεμβράνη διαμέτρου 0,2 μm γ) Να διαθέτει ιδιότητες κατακράτησης και εγκλωβισμού πτητικών αερίων και οσμών, αερολυμάτων και σταγονιδίων που δύνανται ή και να διαπεράσουν τον ηθμό των 0,2μm κατά την διαδικασία της προετοιμασίας, ανασύστασης και αναρρόφησης φέροντας μεμβράνη ενεργού άνθρακα. Δίνεται δυνατότητα παροχής ισοδύναμων λύσεων.
• Οι προαναφερθείσες ιδιότητες να τηρούνται με την μικρότερη δυνατή επιφάνεια κάλυψης του κλειστού συστήματος για να προάγεται η ευκολία των χρηστών.
•  Να τεκμηριώνεται επιστημονικά και σταθμισμένα η αποτελεσματικότητα της συσκευής ως προς την αποτροπής και μη απελευθέρωση πτητικών αερίων , ατμών με πραγματικές δραστικές ουσίες προς ανθρώπινη χρήση και πραγματικά κυτταροστατικά φάρμακα 
• Να φέρει διάφραγμα διάτρησης κλειστού συστήματος ασφαλείας με δυνατότητα έως και δέκα (10) διατρήσεων επιστημονικά τεκμηριωμένο 
• Να διασφαλίζει το άσηπτο περιβάλλον στο εσωτερικό του φιαλιδίου από την ανάπτυξη βακτηρίων για περισσότερες των επτά (7) ημερών επιστημονικά τεκμηριωμένο. 
• Να αποτρέπει την διείσδυση ιών στο εσωτερικό του φιαλιδίου επιστημονικά τεκμηριωμένα 
•  Να φέρει διατρητικό ρύγχος (τύπου spike) με διαχωριστικούς διαύλους ροής αέρα και υγρών 
•  Να μην δύναται να αποσυνδεθεί μετά την σύνδεση
• Να φέρει ατομικό προστατευτικό κάλυμμα φύλαξης 
•  Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία και να φέρει CE MARK
• Τα υλικά κατασκευής να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ελεύθερα από PVC, DHEP, Latex, μόλυβδο, κάδμιο, αρσενικό και χρώμιο) και ελεύθερα πυρετογόνων. 
• Τα παραπάνω επιστημονικά στοιχεία να τεκμηριώνονται με μελέτες.

Σύνδεσμος για ρύγχη περιεκτών ασφαλείας
• Να φέρει στο κάτω μέρος του διαφανή θύρα εισόδου με προσαρτημένο πώμα ελαστομερούς σφράγισης για την ασφαλή εισαγωγή του διατρητικού ρύγχους της συσκευής ενδοφλέβιας έγχυσης. 
• Να είναι συμβατή η σύνδεση του με όλες τις συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης είτε βαρυτικές είτε μέσω ηλεκτρονικής αντλίας. 
• Να διαθέτει ενσωματωμένο εξάρτημα προσαρμογής και διέλευσης τύπου luer – lock για την ασφαλή κλειστού συστήματος σύνδεση με το ρύγχος περιεκτών και με δυνατότητα έως και δέκα (10) χρήσεων. 
• Να διαθέτει εσωτερική βελόνα διαμέτρου 16 G από ανοξείδωτο ατσάλι. 
• Να διαθέτει αυτό-ανασυρόμενο μηχανισμό ασφαλείας προστασίας του χρήστη από τραυματισμό βελόνης. 
• Να διαθέτει ηχητική επιβεβαίωση ασφαλούς σύνδεσης. 
• Να δύναται να συνδεθεί με άλλο νέο ρύγχος περιέκτη ενδοφλέβιας χορήγησης με φυσιολογικό ορό ή και νέο φάρμακο. 
• Να διαθέτει ατομικό προστατευτικό κάλυμμα. 
• Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία και να φέρει CE MARK. 
• Τα υλικά κατασκευής να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ελεύθερα από PVC, DHEP, Latex, μόλυβδο, κάδμιο, αρσενικό και χρώμιο) και ελεύθερα πυρετογόνων.

