ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΦΟΡΕΙΩΝ
1. Να είναι διαστάσεων 185 Χ 57 cm και πάχος 5-6 cm. 
2. Τραπεζοειδές άκρο.
3.Με σπάσιμο για ανάκληση.
4. Το στρώμα να είναι βραδύκαυστο.
5. Να μπορεί να απολυμαίνεται και να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
   -Αδιάβροχο.
   -Αντιβακτηριακό.
   - Να είναι βραδύκαυστο.
  6. Να φέρει τη σήμανση CE.
Πιθανό κόστος ανά τεμάχιο: 170 ευρώ + Φ.Π.Α.
