

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΏΝ 

Συντήρηση  17  ψυκτών OASIS SENSOR – D 
Να περιλαμβάνει: 
· Αφαλάτωση εξωτερικών και εσωτερικών μερών-στοιχείων του ψύκτη και ακροφύσιων.
· Καθαρισμός του ψυκτικού μηχανήματος εξωτερικά (μοτέρ, στοιχείο)
· Αντικατάσταση φίλτρων (Φίλτρα με εγκρίσεις : NSF, FDA & WATER QUALITY) :
· 1ο ΣΤΑΔΙΟ: Φίλτρο  PPF πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 1μm, για τον καθαρισμό του νερού, για κατακράτηση αιωρημάτων, σκουριάς, χώμα, θολούρα, λάσπη, χοντρές ίνες αμιάντου, μικρά πετραδάκια και ξένα σωματίδια.
· 2ο ΣΤΑΔΙΟ: Φίλτρο  GAC κοκκώδους ενεργού άνθρακα κοκοφοίνικα,για κατακράτηση χλωρίου, παραγώγων χλωρίου, φυτοφαρμάκων, χημικών.
· Βιολογικός καθαρισμός εξωτερικά.
· Έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος για τη σωστή λειτουργία του ψύκτη.
· Γενική ρύθμιση του μηχανήματος
· Έλεγχος καλής λειτουργίας και μικρής κλίμακας επισκευές, όπου χρειάζεται : πλαστικά μέρη, μπουτόν λειτουργίας, φθορές καλωδίων, αντικατάσταση φθαρμένων σωλήνων υδραυλικής εγκατάστασης και εξαρτημάτων.

