Συντήρηση Μαστογράφου στο ακτινολογικό εργαστήριο:
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Μοντέλο: 
Στοιχεία εξοπλισμού:
Ψηφιακός Μαστογράφος Selenia Dimension 3D – Hologic
με σειριακό αριθμό 
S/n EW151501334 
S/n sdm131501272 
S/n GAN140103556 
s/n 2980221D1608 SW 
s/n PLAN 2102866 
S/n (21) 2590267386 
S/n (21) 2590267385 
S/n 201345.  
Συνεπώς, το κόστος της 3μηνης συντήρησης με ανταλλακτικά Ψηφιακού Μαστογράφου Selenia Dimension 3D του κατασκευαστικού οίκου Hologic, με βάση τον κατασκευατικό Οίκο ανέρχεται στο ποσό των 6000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην προληπτική συντήρηση:

Η συντηρήτρια εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την προληπτική συντήρηση και επισκευή βλαβών του Ψηφιακού Μαστογράφου Hologic Dimensions 3D και του απομακρυσμένου σταθμού εργασίας, έλεγχο και της σύνδεσης με το Pacs του Νοσοκομείου. Η 3μηνη συντήρηση του Ψηφιακού Μαστογράφου, μαζί με τον σταθμό εργασίας, θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 
1. Δωρεάν παροχή υπηρεσιών για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει προερχόμενη από συνήθη και ορθή χρήση του μηχανήματος, εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται: 
· Παρέμβαση μη εξουσιοδοτημένου τεχνικού 
· Κακή χρήση, π.χ. καταστροφή οθόνης με αιχμηρό αντικείμενο
· Πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, πόλεμο, διακοπή ρεύματος ή διακυμάνσεις της τάσης εκτός των προβλεπόμενων ορίων, ραδιενεργό μόλυνση, προσβολή των μηχανημάτων από διάφορα υγρά (νερά, καφέδες κλπ.), κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων ή εκτός των υποδεικνυόμενων ορίων λειτουργία του συστήματος ψύξης 
2. Καθαρισμό και έλεγχο ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού τμήματος. 
3. Λίπανση και έλεγχο όλων των κινούμενων μηχανικών τμημάτων και ρυθμίσεις αυτών. 
4. Αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση λόγω φθοράς ή καταστροφής ανταλλακτικών, υλικών κλπ, τα οποία θα οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην ορθή χρήση του μηχανήματος.
5. Έλεγχο του Gantry (μοτέρ, τάσεων και ρευμάτων) 
6. Έλεγχο της βαθμονόμησης της λειτουργίας αυτόματης έκθεσης ακτινοβολίας (AECMode) 
7. Έλεγχο της ακτινοβολίας (X-rays) και συγκεκριμένα των ΚΝ/εκαι mAS, καθώς και της δόσης ακτινοβολίας (ΑGD,ESE με mGY) 
8. Έλεγχο παροχής του συστήματος. 
9. Έλεγχο και βαθμονόμηση του ψηφιακού ανιχνευτή. 
10. Έλεγχο και επαναρύθμιση των διαφραγμάτων 
11. Πλήρη έλεγχο ποιότητας της εικόνας 
12. Έλεγχο του λειτουργικού προγράμματος καθώς και του σκληρού δίσκου του AWS 
13. Οπτικό έλεγχο και καθαρισμό του GantryKai του AWS 
14. Έλεγχο και βαθμονόμηση φωτεινού και ακτινοβολούμενού πεδίου
15. Τα αναγκαία υλικά για την αποκατάσταση των βλαβών καθώς και τα αναλώσιμα να είναι αυθεντικά και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος. 
16. Η συντηρήτρια εταιρία υποχρεούται να διατηρεί αποθέματα ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών του. 
17. Η συντηρήτρια εταιρία οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις-αναβαθμίσεις των μηχανημάτων, που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στις απαιτούμενες βελτιώσεις - αναβαθμίσεις, με την σύμφωνη γνώμη των οριζόμενων υπευθύνων υπαλλήλων του Νοσοκομείου. 
18. Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαιδευμένο στον κατασκευαστικό οίκο για το συγκεκριμένο μοντέλο, και ο αντιπρόσωπος να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης της ποιότητας ΕΝ ISO 9001 καθώς και 13485:2003 ή ΔΥ8δ/1348/04. 
19. Οι ημερομηνίες προσέλευσης για εργασίες τακτικής προληπτικής συντήρησης ή τοποθέτησης ανταλλακτικών (για αποκατάσταση βλάβης που έχει ήδη διαγνωσθεί σε προηγούμενη επίσκεψη), θα εκτελούνται από τον συντηρητή εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα ~ Παρασκευή από 08:00πμ~03:00μμ, εξαιρουμένων των επίσημων Αργιών του Κράτους, & θα ορίζονται πάντα με την σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του τμήματος.  
20. Ο χρόνος ανταπόκρισης προς έλεγχο τυχόν βλαβών μετά από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης ορίζεται σε 8 ώρες με αποστολή τεχνικού. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα υπάρχει συνεννόηση του ακτινολογικού τμήματος με την συντηρήτρια εταιρεία. 
21. Ο ανάδοχος να βεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα ειδικά εργαλεία τα οποία απαιτούνται για την προληπτικές συντηρήσεις και επισκευές. 
22. Κατά την επίσκεψή του, ο τεχνικός-συντηρητής της εταιρείας, θα αναφέρει απαραίτητα: την ημερομηνία και ώρα παρουσίας του, το είδος της βλάβης, τα υλικά που πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν ή απαιτούνται, για την αποκατάσταση πλήρους λειτουργικότητας του συστήματος, τον χρόνο πιθανής ακινητοποίησης (εκτός χρήσης) και τυχόν παρατηρήσεις του. Σε κάθε επίσκεψή του (προγραμματισμένη ή έκτακτη), θα εκδίδει υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο εργασίας (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) , όπου θα συνυπογράφει ο Υπεύθυνος του τμήματος ή το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και θα αποστέλνεται ηλεκτρονικά στο email: bit-dept@hospital-elena.gr.
23. Στη σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών του Συστήματος Ψηφιακής Μαστογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της ακτινολογικής λυχνίας και του ψηφιακού ανιχνευτή. Τα χαλασμένα ανταλλακτικά θα παραμένουν στο νοσοκομείο μετά την αντικατάστασή τους.

Λίστα μηχανημάτων 
· Selenia Dimensions AWS (REF ASY-08483-3D) S/n EW151501334 
· Selenia Hologic (REF SDM-SYS-6000-3D) S/n:sdm131501272 
· Selenia Dimensions System (REF ASY-04160) S/n GAN140103556 •Σταθμός εργασίας (κεντρικές μονάδες) Dell Precision 3640 Hologics/n: 2980221D1608-SW Dell Precision 7920iCAD s/n: PLAN2102866 
· Monitor BARCO model MDRC-2321 S/n (21)2590267386 S/n (21)2590267385 
· Konica Minolta Drypro II (laser Imaging System) Drypro sigma 2 S/n:201345
24. Η παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του συντηρητή, επιτρέπει στο Νοσοκομείο, να προβεί στην διαδικασία καταγγελίας, πριν από την ημερομηνία λήξης, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση προς τον συντηρητή. Για την επίλυση κάθε ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια όργανα, είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
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Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
            Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

