


	Ρολά αποστείρωσης επίπεδα 15cmx200m,10Χ200,25Χ200

	· Τα ως άνω ρολά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν απότομη χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. 
· Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο. 
· Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2) και με μαλακό άνοιγμα, να μη ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια απ’ έξω προς τα μέσα. 
· Η μία πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. 
· Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος.
· Να φέρουν σήμανση CE. 
· Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης 







