Τεχνικά χαρακτηριστικά



Πλυντήριο Σκοραμίδων του κατασκευαστικού οίκου Metalarre Dinox :


SDTA  με s/n: IN00005 στον 4ο όροφο

Επισκευή του πλυντηρίου λόγω μπλοκαρισμένης δοσομετρικής αντλίας

[bookmark: _GoBack]Προβλεπόμενες Εργασίες

· Καθαρισμό
· Επισκευή
· Λειτουργικό έλεγχο
· Συντήρηση

Να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 370001 και συμμόρφωση με την Υπουργική απόφαση Δ3(α)4822 
Και ότι άλλος έλεγχος προβλέπεται σύμφωνα τις λειτουργίας των συσκευών.
Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι εργασίες να γίνουν από εκπαιδευμένο προσωπικό 
Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδίδεται το τεχνικό δελτίο (μαζί με το check – list) στο τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος.

Γενικό Σύνολο 350 ευρώ πλέον ΦΠΑ


Για το τμήμα ΒΙΤ

Αβράμης Πέτρος


									
Για την ΥΤΥ
							               
  Νικολακόπουλος Νίκος



Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
		diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
