Λαπαροσκοπική διπολική γυναικολογική λαβίδα σύλληψης, παρασκευής και αποκόλλησης, μιας χρήσης, πλήρως μονωμένη, διαστάσεων 5x330mm με κυρτές σιαγόνες διπλής ενέργειας, με χρωματική ένδειξη στο σημείο περιστροφής 360 μοιρών, με εργονομική χειρολαβή με καμπύλη σχεδίαση και άρθρωση με κίνηση στο οπίσθιο μέρος, μέσω του αντίχειρα και ανεξάρτητη θέση στήριξης μικρού δακτύλου στο εμπρόσθιο μέρος με ενσωματωμένο καλώδιο 3 μέτρων. Ατομικά συσκευασμένη, σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επι ποινή απόρριψης.

Λαπαροσκοπικό εργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων έως και 7χιλ με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με ενεργοποίηση από το χέρι , με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος, διαμέτρου 5χιλ, δυνατότητα περιστροφής 360° (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 55,5 Khz και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Μήκος στυλεού 36 εκ. 6 

Στην προμήθεια του θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός  της γεννήτριας και  του ειδικού καλωδίου παλλαπλών χρήσεων του οποίου οι προδιαγραφές έχουν ως εξής:
Καλώδια (μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική) με ενσωματωμένο προσαρμογέα για την σύνδεση των εργαλείων υπερήχων πιστολοειδούς λαβής στην γεννήτρια υπερήχων & προηγμένης διπολικής διαθερμίας , τα οποία διαθέτουν μηχανισμό πιεζοηλεκτρικών κεραμικών κρυστάλλων, με δυνατότητα παραγωγής μηχανικού παλμού σε συχνότητα 55,5 kHz. Το καλώδιο είναι συμβατό με την έκδοση λογισμικού της γεννήτριας .Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επι ποινή απόρριψης.

Χειρουργικός χειριστής μήτρας μίας χρήσης σχεδιασμένος για λαπαροσκοπική γυναικολογική χειρουργική - υστερεκτομή. 
Να  αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα με αιχμηρή άκρη τύπου βίδας στο ένα άκρο και μια λαβή για χειρισμό στην άλλη. 
Να είναι έτοιμος για χρήση χάρη στον προ-συναρμολογημένο χειριστή, ο οποίος να αποτελείται από:
• Ανεξάρτητο αποσπώμενο μπαλόνι στεγανότητας, που να διατηρεί το            πνευμοπεριτόναιο κατά την κολποτομή και τη συρραφή, διαμέτρου 2 με 5,5mm και μήκους 330 mm.
•   Διαστολέα τραχήλου με κωνικό και σπειροειδούς σχεδίασης άκρο από 6 έως 16mm και μήκους 80mm.
•    Ένα (1) χειριστή μήτρας με μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 4mm και μήκους 380mm , εξοπλισμένο με βαλβίδα κοπής-οδηγού , ένα μπαλόνι στεγανοποίησης , μία λαβή μπαλονιού.
Να είναι ελαφρύς βάρους 180g και εύκολος στον χειρισμό,.
Να είναι  latex-free και ελεύθερο φθαλικών εστέρων και ζωικών & βιολογικών παραγόντων, κατηγορίας Class IIa.
Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.

