	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Ημερομηνία επεμβ
	29/09/26

	Υλικό για
παραγγελία:
	Σιλικονούχο, ανατομικό ένθεμα μαστού με επικάλυψη πολυουρεθάνης το οποίο να διατίθεται σε έως 4 διαφορετικές προβολές για την ίδια διάμετρο βάσης. Να είναι προγεμισμένο με ειδική γέλη σιλικόνης ιατρικού τύπου υψηλής συνεκτικότητας και συνοχής ,αυξημένης προσκόλλησης στο κέλυφος του ενθέματος και με μεγάλη ελαστικότητα. Να φέρει σήμανση CE mark και να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 14607:2018. Να συνοδεύεται από εγγύηση εφ’ όρου ζωής για δωρεάν αντικατάσταση κατά περίπτωση και να συνοδεύεται από κλινικές μελέτες. Να είναι διαθέσιμο την ημέρα του χειρουργείου στα κατά προσέγγιση ακόλουθα μεγέθη (4 ενθέματα ώστε να επιλεγεί και χρησιμοποιηθεί το ένα μόνον)
	Περιγραφή
	Όγκος (ml)
	Βάση (mm)
	Ύψος (mm)
	Προβολή (mm)

	Συμπαγές ένθεμα, ανατομικό, χαμηλής μέσης προβολής
	200- 250-300
350
	135
	110
	Εως 5cm

	
	
	
	
	




1. Αντίστοιχου μεγέθους και σχήματος Sizers προγεμισμένα με τζελ σιλικόνης, λείας επιφάνειας, αποστειρωμένα, που να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα




