Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Έργο : Προμήθεια έξι (6) Τοπικών Κλιματιστικών Μονάδων τύπου Ανεμιστήρα – Στοιχείου (Fan Coil Unit), στη στάθμη -1 του Κτιρίου Β’ του Νοσοκομείου.

Γενικά
Το έργο αφορά την προμήθεια έξι (6) Τοπικών Κλιματιστικών Μονάδων τύπου FCU στη στάθμη -1 του Κτιρίου Β’ του Νοσοκομείου. Οι τρείς (3) μονάδες θα είναι δαπέδου, εμφανούς τύπου. Οι υπόλοιπες μονάδες θα είναι τοίχου, εμφανούς τύπου.

Περιγραφή FCU Δαπέδου
Τα FCU θα είναι δαπέδου, κατάλληλα για εμφανή τοποθέτηση, με ποδαρικά. Θα καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
· Κέλυφος από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη σε RAL 9010 και με πλαστικά μέρη λευκά
· Ζυγοσταθμισμένο φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με κινητήρα 3ων ταχυτήτων
· Θα υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης του κελύφους αν απαιτείται κρυφή τοποθέτηση
και δυνατότητα αλλαγής της πλευράς σύνδεσης των σωληνώσεων από αριστερά σε
δεξιά ή αντίστροφα κατά την τοποθέτηση
· Ενσωματωμένο ψηφιακό θερμοστάτη, με οθόνη LCD, με δυνατότητα επιλογής ταχυτήτων, εναλλαγή χειμώνα – θέρους καθώς και χρονοδιακόπτη.
· Τα φίλτρα θα είναι αφαιρούμενα από συνθετικό, πλενόμενο υλικό
Προβλέπεται να τοποθετηθούν τα ακόλουθα FCU δαπέδου:
· 400 cfm – 3 τεμάχια

Περιγραφή FCU Τοίχου
Τα FCU θα είναι τοίχου, εμφανούς τύπου. Θα καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
· Αθόρυβος ανεμιστήρας, υψηλού βαθμού απόδοσης για ελαχιστοποίηση των δονήσεων και της στάθμης θορύβου, τύπου crossflow
· Κέλυφος από πλαστικό ABS ώστε να προσφέρει μια καλαίσθητη εγκατάσταση 
· Εναλλάκτης Νερού - Αέρα υψηλής απόδοσης με πτερύγια από αλουμίνιο. Ειδικός σχεδιασμός στοιχείου για μεγάλη απόδοση και μικρότερο λειτουργικό κόστος. Δοκιμή διαρροής 100% στα 350 PSI.
· Σύστημα καθαρισμού του αέρα
· Πλενόμενο φίλτρο αέρα
Προβλέπεται να τοποθετηθούν τα ακόλουθα FCU τοίχου:
· 400 cfm – 1 τεμάχιο
· 500 cfm – 2 τεμάχια

· Όλα τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει φέρουν σήμανση CE, καθώς και πιστοποιητικό κατά Eurovent και τα κάτωθι:
· Πιστοποιητικό ISO σειράς 9001:2015 του κατασκευαστικού οίκου / αντιπροσώπου
· Πιστοποιητικό EN ISO14001:2015 που αφορά σε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του κατασκευαστικού οίκου / αντιπροσώπου
· Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 που αφορά στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία του κατασκευαστικού οίκου / αντιπροσώπου

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FCU

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	FCU τοίχου 400 cfm
	τεμ
	1
	900,00 €
	900,00 €

	2
	FCU τοίχου 500 cfm
	τεμ
	2
	1.000,00 €
	2.000,00 €

	5
	FCU Δαπέδου 400cfm 
	τεμ
	3
	570,00 €
	1.710,00 €

	6
	Ηλεκτρονικό χειριστήριο
	τεμ
	3
	95,00 €
	285,00 €

	
	
	
	
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
	4.895,00 €

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	Σύνολο με ΦΠΑ
	



Πιθανή δαπάνη : 4.895,00 € (Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ ) πλέον ΦΠΑ 24%.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1. Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμή για το σύνολο των εργασιών του έργου (κατ’ αποκοπή).  
2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε και επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της προσφοράς να υποβάλλουν:
· Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού επιμελητηρίου σε ισχύ, έκδοσης τελευταίου μήνα.
· Πιστοποιητικό ISO σειράς 9001:2015 που αφορά στη Διαχείριση Ποιότητας
· Πιστοποιητικό EN ISO14001:2015 που αφορά σε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
· Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 που αφορά στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
· Πιστοποιητικό ISO 37001:2016 που αφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
· Πιστοποιητικό ISO 41001:2018 που αφορά στην διαχείριση των εγκαταστάσεων
· Πιστοποιητικό ISO 50001:2018 που αφορά στην διαχείριση ενέργειας.
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