                     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

               ΒΕΛΟΝΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ- ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
· Η βελόνα βιοψίας να είναι κατάλληλη για χρήση στο μαστό με δυνατότητα αυτόματης και ημιαυτόματης λειτουργίας.

· Η όπλιση της βελόνας να γίνεται απαραιτήτως με τη χρήση του ενός χεριού.

· Να υπάρχει επιλογή του μεγέθους του δείγματος της βιοψίας με αντίστοιχο επιλογέα.

· Να υπάρχει οπτική ένδειξη της κατάστασης της βελόνας (οπλισμένη ή μη).

· Να διατίθεται ομοαξονικός οδηγός –θηκάρι , εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή ως προς τις διαστάσεις του, το οποίο να μπορεί να απορριφθεί με το ένα χέρι.

· Η βελόνα να διαθέτει ελατήριο ικανής δύναμης για σκληρούς όγκους καθώς και ικανοποιητική ηχογένεια.

· Το πάχος της βελόνας να είναι 14G και το μήκος της 100mm. 
