                                         Τεχνική Περιγραφή κλειδαριών

[bookmark: _GoBack]1/  Η κλειδαριά σιδερόπορτας με κωδικό 44820 -20-0(20mm) είναι σχεδιασμένη για να παρέχει ασφάλεια και λειτουργικότητα σε σιδερένιες ή πόρτες αλουμινίου.
Χαρακτηριστικά:
· Κατάλληλη για σιδερένιες και πόρτες αλουμινίου
· Γαλβανισμένο σώμα και πρόσωπο κλειδαριάς για αντοχή στην φθορά και την διάβρωση
· Κέντρο: 20mm, 1 στροφή
· Υποδοχή για κύλινδρο (αφαλό),
· Η γλώσσα να γυρίζει, επιτρέποντας τη μετατροπή της κλειδαριάς από αριστερή σε δεξιά ή αντίστροφα, ανάλογα με την φορά της πόρτας
· Στη συσκευασία περιλαμβάνονται και βίδες στήριξης
· Χρώμα: Νίκελ
· 
·  
2Η κλειδαριά 35mmνα  με κωδικο 20647-35 να  είναι κατάλληλη  για όλες τις σειρές αλουμινίου και  να έχει γλώσσα που βγαίνει 25χιλ. με μία στροφή για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Να μετατρέπεται εύκολα από δεξιά σε αριστερή και αντίστροφα.
Να έχει φινίρισμα χρωμίου  για προστασία από την οξείδωση . 
Κωδικός 20647-35
 
	

	Διαστάσεις
	24.1 × 5.1 × 2.4 cm

	
	




Επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφερόμενες κλειδαριές θα πρέπει να είναι του τύπου και των διαστάσεων του κωδικού20647-35και  44820 (20mm), όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα με τα υφιστάμενα είδη.
5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.


Να πληρούν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα
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