ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ
Περιχειρίδες κατάλληλες για όλες τις συσκευές μέτρησης αρτηριακής πίεσης, που συνδέονται με απλό τρόπο σε κάθε ηλεκτρονική ή αναλογική συσκευή, μονού ή διπλού αυλού. 
Να διαθέτει ειδική υποδοχή ταχυσύνδεσμου Flexiport για να μπορεί να προσαρμοστεί στο σωλήνα κάθε πιεσόμετρου, ώστε η διαδικασία εναλλαγής μεταξύ διαφόρων μεγεθών να απαιτεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και μηδενική πιθανότητα λάθους σύνδεσης.
Ο σωλήνας που συνδέεται στην περιχειρίδα να δύναται να πραγματοποιήσει περιστροφή 360° χωρίς να επηρεάσει την λειτουργία της περιχειρίδας ή του πιεσόμετρου.
Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για να είναι αμφιδέξια, καθώς μπορεί να προσαρτηθεί και δεξιά και αριστερά.
Να είναι Latex-free για αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων  
Να διαθέτει χρωματικό κώδικα για την εύκολη αναγνώριση των διαφορετικών μεγεθών.
Να έχουν στρογγυλεμένες γωνίες για αποφυγή τραυματισμών
Να καλύπτονται από 3ετή εργοστασιακή εγγύηση. Στην κάθε περιχειρίδα να αναγράφεται το LOT για την απόδειξη της εγγύησης (να μην αλλοιώνεται με τον καθαρισμό της).
Να διαθέτει προς επιλογή κάλυμμα υποδοχής Flexiport για τον καθαρισμό της και με την μέθοδο της εμβάπτισης
Nα διαθέτει CE και LOT number
Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO σειράς 9001:2015, 13485:2016, 14001:2015, 45001:2018 και θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04).
Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 και ISO σειράς 9001.
Διαθέσιμες διαστάσεις:
Νο 06 – Μικρή βρεφική (7-10cm)
Νο 07 – Βρεφική (9-13cm)
Νο 10 – Μικρή ενηλίκων (20-26 cm)
Νο 11 – Ενηλίκων (25-34cm)
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