ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΥ
1. Ανταλλακτικό ρολό μελάνης κατάλληλο για χρήση σε χειροκίνητο ετικετογράφο συστήματος τεκμηρίωσης και ιχνηλασιμότητας αποστειρωμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

2. Να είναι μαύρου χρώματος.

3. Να εξασφαλίζει ευκρινή και ανεξίτηλη αναγραφή των στοιχείων στις ετικέτες.

4. Τα αναγραφόμενα στοιχεία να μην αλλοιώνονται λόγω υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας κατά τη διαδικασία αποστείρωσης.

5. Να παρέχεται ως ανταλλακτικό ρολό μελάνης, έτοιμο προς τοποθέτηση στον αντίστοιχο ετικετογράφο.

6. Να είναι συμβατό με τον υφιστάμενο χειροκίνητο ετικετογράφο του Τμήματος Αποστείρωσης.

7. Να διατίθεται σε κατάλληλη συσκευασία ώστε να προστατεύεται από ξήρανση μέχρι τη χρήση του.
8. Nα έχει εγγύηση.      
9. Να έχει σήμανση CE.                                   
10. Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.
.
