ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                   
ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  18G ME ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ  ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  Lored.
ΦΙΛΤΡΟ.

ΔΙΑΦΑΝΗ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΣΑΚΙΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ.

ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ                                 
