ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SPECTRUM QC ΛΑΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ,  MILLER S00 MILLER S00,MILLER S1.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ GLIDESCOPE VIDEO LARYNGOSCOPE CORE

Οι λάμες SPECTRUM QC για δύσκολη διασωλήνωση είναι μιας χρήσεως και διατίθενται σε ατομική συσκευασία των 10τμχ. 

Έχουν αντιθαμβωτικό μηχανισμό-anti fog technology και είναι ανθεκτικές σε μολύνσεις του φακού.

Διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα στο άκρο, ενσωματωμένο φωτισμό τεχνολογίας LED,  εργονομικό σχεδιασμό. 

Έχουν τη μοναδική καμπυλότητα GLIDESCOPE, 60 μοιρών, είναι χαμηλού profile, συνδέονται με ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ στο ΜΟΝΙΤΟΡ και διατίθενται σε 13 μεγέθη προκειμένου να καλύπτουν ευρέως φάσματος κλινικές απαιτήσεις.

Βαθμός προστασίας: IP 34. 
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