Ηλεκτρόδιο αγκύλης υστεροσκοπήσεων
1.Να είναι ηλεκτρόδιο αγκύλης σχεδιασμού μονού σύρματος συμβατό με
την υπάρχουσα Olympous 30º οπτική και κατάλληλο για γυναικολογικές επεμβάσεις
υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
2.Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (τουλάχιστον 5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους)
3.Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική λαβή στους παρακείμενους
ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.
4.Να είναι μιας χρήσης αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο  του αιθυλένιου (ΕΟ) να
έχει  ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη.
5.Να είναι συμβατό  με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TCRis του νοσοκομείου.
6.Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών
εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζετοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική)και του συμβατού διατακτικού  μέσου.
7.Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία  να υποδεικνύει 
ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο όρο.
8.Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για τη εύκολη αναγνώρισή του.
Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.

· Συσκευή πλύσης έκπλυσης υστεροσκοπήσεων .

· Η συσκευή να έχει σετ σωλήνων με δυο πλαστικές βελόνες διάτρησης 

· Η συσκευασία να είναι αποστειρωμένη. 

· Να προσφερθεί με τον αντίστοιχο συνοδό εξοπλισμό (αντλία υστεροσκοπήσεων), η οποία θα διαθέτει υποχρεωτικά Σήμανση CE.

· Η αντλία και οι συσκευές πλύσης – έκπλυσης οφείλουν να συμμορφώνονται με το σύνολο των απαιτούμενων ευρωπαϊκών κανονισμών

· Να προσκομιστεί δείγμα προς αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών, ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου, ήτοι από τα χειρουργεία.

Η  κάθε προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει  εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική  υποστήριξη  στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο service με 24ωρη κάλυψη για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό. Ο μειοδότης οφείλει  να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια. Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.
