Τεχνικές προδιαγραφές Αισθητήρα Οξυμετρίας Τεχνολογίας Massimo

                                                Προδιαγραφές:
1. Να είναι κατάλληλος για νεογνά βάρους κάτω από 3 Kg.
2. Ο αισθητήρας να εφαρμόζεται με σταθερό τρόπο και να μετρά ταυτόχρονα τις παρακάτω παραμέτρους:
i.  Κορεσμός αιμοσφαιρίνης (SpO2)
ii. Καρδιακό παλμό (PR)
iii. Δείκτη αιμάτωσης (PI)
3. Να είναι ο γνήσιος αισθητήρας και πιστοποιημένος της κατασκευαστικής εταιρείας των οξυμέτρων, Massimo, με ενδιάμεσο καλώδιο τύπου RD.Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση συμβατότητας των αισθητήρων από τον κατασκευαστή του οξυμέτρου, η οποία να αναφέρει ότι το προσφερόμενο είδος είναι συμβατό και κατάλληλο για χρήση για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό που αναφέρεται στην αίτηση προμήθειας
4. Να διαθέτει ειδική πιστοποιημένη τεχνολογία Massimo SET για μεγάλη αξιοπιστία μέτρησης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες που ο ασθενής κινείται ή υπάρχει χαμηλή αιμάτωση. Η ακρίβεια μέτρησης στις ανωτερω συνθήκες να είναι ≥1,5% και ≤2%αντίστοιχα.
5. Να υπάρχει δυνατότητα δειγματισμού του προσφερόμενου είδους
6. Να είναι μιας χρήσεως







