                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
        MASTER 50  ΣΑΚΚΟΣ  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  3ΛΙΤΡ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 3LIT 
ΝΑ ΕΧΕΙ  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ/ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ
ΝΑ ΕΧΕΙ  ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ON/OFF

ΝΑ  ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΣΗΜΑΝΣΗ  CE.
ΝΑ  ΕΧΕΙ  ΕΓΓΥΗΣΗ.
ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ



                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
               ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 2 ΛΙΤΡ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 2LIT 
ΝΑ ΕΧΕΙ  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ/ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ
ΝΑ ΕΧΕΙ  ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ON/OFF
ΝΑ  ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΣΗΜΑΝΣΗ  CE.
ΝΑ  ΕΧΕΙ  ΕΓΓΥΗΣΗ.
ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

