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ΠΡΟΣ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα εντατικής μονάδας νεογνών έχει ανάγκη από την προμήθεια:
1.  Αισθητήρα ροής νεογνικού κυκλώματος’’Neonatal flow sensor ISO15, PSU’’ με συνδετικό ISO 15mm για νεογνικό αναπνευστήρα Babylog VN500 , απολυμαινόμενος και αποστειρούμενος στους 
2. Neonatal flow sensor insert
3. Καλώδιο σύνδεσης αισθητήρων ροής (connector cable flow sensor) για νεογνικό αναπνευστήρα Babylog VN500, πολλαπλών χρήσεων.
4. Φίλτρα θερμοκοιτίδων Isolette Drager
1συσκ. των 4 τεμαχίων







ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER BABYLOG  VN 500
· Αισθητήρας  ροής νεογνικού κυκλώματος’’Neonatal flow sensor ISO15, PSU’’ με συνδετικό ISO 15mm για νεογνικό αναπνευστήρα με κωδικό 
Babylog VN500 , απολυμαινόμενος και αποστειρούμενος στους 
134ο C  με κωδικό  8411130 
· Καλώδιο σύνδεσης αισθητήρων ροής (connector cable flow sensor) για νεογνικό αναπνευστήρα Babylog VN500, πολλαπλών χρήσεων με κωδικό 8416600 .
· Αισθητήρας  ροής Neonatal flow sensor  insert  με κωδικό 8410179

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ISOLETTE DRAGER

· Φίλτρα θερμοκοιτίδων isolette με κωδικό MU12504
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