ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑΠΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΡΟΚΑΡ 5,5ΜΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
· Οι τάπες σιλικόνης να είναι συμβατές με τα τροκάρ OLYMPUS αγορά του Νοσοκομείου.

· Να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού στους 134 0 C.
· Να προσκομιστεί δείγμα επι ποινή απορριψης.

· Να διαθέτει σήμανση CE Μark.
· Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή
                                              O Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα

                                                      Κολιόπουλος Γεώργιος

