ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ενδομήτρια συσκευή αποστειρωμένη  σε ατομική συσκευασία μίας χρήσης.
Αποτελείται από χάλκινο σύρμα με ασημένιο πυρήνα τυλιγμένο σε πλαίσιο 

πολυαιθυλενίου με σπείρωμα δεμένο στο κάτω μέρος του κάθετου βραχίονα.

Κράμα χαλκού-αργύρου διαμέτρου 0,40mm παρέχει επιφάνεια χαλκού 380mm² 
Σύστημα εισαγωγής pull and push  
Σχήμα Τ ή Υ 

Ακτινοσκιερό

Έχει νήματα (2) αφαίρεσης στο άκρο της συσκευής μήκους 280mm x 2
Σωλήνας εισαγωγής  διαμέτρου 3,8mm μήκους 195mm προστατεύει από

μολύνσεις και μικροοργανισμούς 
Διάρκεια ζωής 5 έτη

Αποστολή δείγματος
