Τεχνικές φωτιστικών εξωτερικού χώρου IP  65  και λαμπτήρων ενός άκρου 0,60cm



1/ ΤΥΠΟΣ: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED 1χ 0,60M
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:EΠΙΤΟΙΧΗ
ΝΤΟΥΙ:G13
ΑΡ.ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ:1
ΧΡΩΜΑ:ΓΚΡΙ-ΔΙΑΦΑΝΟ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤ/ΚΕΥΗΣ:ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ:IP65
ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ LED
Τ8  ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
Προ καλωδιωμένα	 για λαμπτήρες LED T8, 1 άκρων
Τάση: 230V AC
Με μεταλλικό ανακλαστήρα αλουμινίου
 Τεμάχια 10χ   9 ευρώ=90 ευρώ

2/Στεγανό Φωτιστικό Για LED G13 2xT8 230V IP65 2χ 120cm
[bookmark: _Hlk212021216]Με μεταλλικό ανακλαστήρα αλουμινίου
Με μεταλλικά  κλιπς
[bookmark: _Hlk212020494]Προ καλωδιωμένα για λαμπτήρες LED T8, 1 άκρου
Τάση: 230V AC
Γκρι διάφανο
Τεμάχια 20  χ15ευρω=300ευρω
[bookmark: _GoBack]

3/ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 60MM 8W
Λαμπτήρας LED χωρίς υδράργυρο, ονομαστικής τάσης λειτουργίας 220-240 VAC και συχνότητας λειτουργίας 50/60Hz, με κάλυκα G13. Το μήκος του λαμπτήρα θα είναι 600mm. Η ισχύς δεν θα ξεπερνά τα 8 W. Η φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον 900 lm. Ο λαμπτήρας θα διαθέτει CRI>80 και θερμοκρασία χρώματος 4000 Κ. Η γωνία δέσμης του λαμπτήρα θα είναι τουλάχιστον 180°. Η διάρκεια ζωής κατά L70B50 στους 25°C θα είναι τουλάχιστον 30.000 h. Ο λαμπτήρας θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°C έως +45°C. Ο λαμπτήρας θα φέρει ένδειξη CE, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας χαμηλής τάσης (LVD) 2014/35/ΕU και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) 2014/30/ΕU, από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (π.χ. TÜV, DEKRA ή ισοδύναμο). Ο λαμπτήρας θα συμμορφώνεται επίσης με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2011/65/EU (RoHS) και  2009/125/EC (Ecodesign), με δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής των λαμπτήρων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

TEM  300  x 1.54 ευρώ = 462 ευρώ
 
  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   852  ευρώ + φπα



  ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
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