Φλεβοκαθετήρας 18G μήκους 33mm, και 18G μήκους 45mm από FEP     
· Να είναι διαφανής, ακτινοσκιερός με 4 σκιαγραφικές γραμμές.

· Με λεία επιφάνεια και λεπτά τοιχώματα με δυνατότητα υψηλής παροχής ώστε να μην αυξομειώνεται ή ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.

· Να εξασφαλίζει απρόσκοπτα τη ροή υγρών ή την αναρρόφηση αίματος

· Να διαθέτει ειδική εργονομική δακτυλολαβή για φλεβοκέντηση με το ένα χέρι. 
· Ο οδηγός στυλεός έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση των αγγείων)

· Να είναι ανθεκτικός στις κάμψεις και επανέρχεται άμεσα στο αρχικό του σχήμα χωρίς αλλοίωση των χαρακτηριστικών του.

· Να μην  συρρικνώνεται κατά την εισαγωγή.

· Να διαθέτει ειδική κατασκευή οπίσθιας λοξότμησης – back cut bevel - της βελόνας για ελαχιστοποίηση του τραυματισμού κατά την φλεβοκέντηση.

· Να είναι δυνατή η εισαγωγή του από μεγάλο εύρος γωνιών

· Το άκρο του καθετήρα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να είναι ανώδυνη η εισαγωγή του.

· Να διαθέτει εύκαμπτα πτερύγια στερέωσης, με κλίση στην επιφάνεια στήριξης, ώστε να αντισταθμίζεται η κλίση του καθετήρα.

· Να υπάρχει αφαιρούμενος κώνος προστασίας του καθετήρα.

Να διαθέτει υδρόφοβο φίλτρο, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση.

· Να διαθέτει πώμα της βαλβίδας Luer lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.

· Να διαθέτει άκρο σύνδεσης καθετήρα luer Lock

· Ο καθετήρας να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή τουλάχιστον 72 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή

· Να είναι κατασκευασμένοι βάσει των ISO-Standards (10555-1/5) και φέρουν CE-Mark.PVC-free, latex-free
Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος επί ποινή απόρριψης.
