28/07/2026
            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΤΕΡ FAN COIL ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ
· Μονοφασικά 4 πόλων με  2 άξονες. 230 V
· 3  ταχυτήτων.
· Από 35 watt η χαμηλότερη ταχύτητα  έως 125 watt η μεγαλύτερη και παροχής έως 1.700 m3/h.
· Μόνωση: Class B.
· Συνδυάζονται με κέλυφος και πτερωτές της σειράς CFD.
Τεμαχια  8 χ 140 ευρώ=1120 ευρώ
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Μοντέλο 45W - 150W)

· Κατανάλωση Ισχύος: 45 Watt η χαμηλότερη ταχύτητα έως 150 Watt η μέγιστη υψηλή ταχύτητα
· Παροχή Αέρα:  2.200 - 2.400 m³/h 
· Ηλεκτρικά Στοιχεία: Μονοφασικό 230V, 4 πόλων (περίπου 1400 στροφές ανά λεπτό), με ενσωματωμένο πυκνωτή λειτουργίας. 

· Μόνωση & Προστασία: Class B μόνωση με βαθμό στεγανότητας IP44. 

Τεμάχια 5 χ 170ευρώ=850 ευρώ
Γενικό σύνολο  1120+850 =1970 ευρώ 
Αν. Προϊστάμενος  Τμ.Τεχνικού. Τ. Υ.           
