                ΚΗΡΙΑ - ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ,
ΜΕ ΑΥΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΠΑΡΟΧΗΣ Ο2
Κήρια-οδηγοί διασωλήνωσης διπλού αυλού, εξαιρετικής ποιότητας, (τύπου bougie).

Να παρέχουν αξιόπιστη ακαμψία, διατηρώντας την επιθυμητή καμπυλότητα (μνήμη) κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης και να  επιτρέπουν  την αλλαγή του σχήματος ανάλογα με τις ανατομικές συνθήκες του ασθενούς. 

Να είναι ιδανικοί για περιπτώσεις δύσκολων διασωληνώσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα κατάλληλη ευκαμψία και ευκολία στη διασωλήνωση.

Να είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό & να έχουν  ειδική ενίσχυση κατά μήκος του οδηγού.

Να φέρουν γωνιώδες ή ευθύ στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο  

Να φέρουν διαγράμμιση και βαθμονόμηση ανά εκατοστό σε όλο το μήκος τους.

Να διαθέτουν εσωτερικό αυλό αερισμού-οξυγόνωσης κατά της  διασωλήνωσης  ή την αλλαγή του σωλήνα και οπές αποσυμπίεσης.

Να διατίθενται σε σετ με συνδετικό luer-lock και συνδετικό 15mm.

Να είναι προϊόν μιας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο.

Να είναι προϊόν LATEX- FREE & DEHP-FREE.

Να προσφέρονται σε ατομική  συσκευασία, στους παρακάτω τύπους:

→ Με αυλό αερισμού-παροχής Ο2 κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης ή

της αλλαγής του σωλήνα και συνδετικά 15mm & luer lock connector.
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	ΜΗΚΟΣ
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΜΕΓΕΘΟΣ

	600mm
	2,5 mm
	6Fr


 Με γωνιώδες (κυρτό) άκρο 

	ΜΗΚΟΣ
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΜΕΓΕΘΟΣ
	ΕΚΑΠΤΥ

	830mm
	3,3 mm
	9Fr
	914474

	830mm
	5,0 mm
	15Fr
	738851


Προσκόμιση  δειγμάτων επί ποινή απόρριψης
