



ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Το ροόμετρο φιάλης τύπου DIAL να είναι μικρών διαστάσεων και ελαφριάς 
κατασκευής, μεγάλης ακρίβειας στην παροχή Ο2, να είναι κατασκευασμένο 
από μεταλλικό υλικό και να συνδέεται απευθείας στην φιάλη Ο2 με απλή 
περιστροφική κίνηση, χωρίς χρήση εργαλείων.

Το ροόμετρο τύπου DIAL να αποτελείται από:
Ροόμετρο τύπου DIAL με 10 προ – ρυθμιζόμενες παροχές
0 ● 1 ● 1,5 ● 2 ● 3 ● 4 ● 6 ● 9 ● 12 ● 15  lt/min

Να έχει περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης της παροχής οξυγόνου.
Να έχει εξοδο 9/16 αρσενικό για σύνδεση με υγραντήρα ή πλαστικό 
συνδετήρα.
Μα έχει μανόμετρο με κλίμακα 0 – 315 bar.
Να έχει μεταλλικό συνδετήρα για σύνδεση με σωληνάκι μύτης ή με υγραντήρα 
Μα έχει ρακόρ σύνδεσης με την φιάλη τύπου NF E29 650
Να διαθέτει έξοδο λήψη για την σύνδεση αναπνευστήρα
Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485 : 2012 
Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 
με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη και Υ.Α. 1348
Πιθανό κόστος ανά τεμάχιο180 ευρώ + ΦΠΑ

Προσκόμιση δείγματος επί ποινή απόρριψης

