ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Ξηρός Επωαστικός κλίβανος ThermoForma
	Διακρίβωση σε προφίλ σε 9 σημεία με μία θερμοκρασία ρύθμισης. 
Επί ένδειξης, διόρθωση, διασφάλιση σταθερότητας θερμοκρασίας, ομοιογένειας, αβεβαιότητα.

	Συσκευή μέτρησης CO2 στους επωαστικούς κλιβάνους, LABOTECT In Control 1050
	Μέτρηση συγκέντρωσης CO2.

	Έλεγχος ποιότητας αέρα στους χώρους του Χειρουργείου, των Εργαστηρίων Εμβρυολογίας & Μικροχειρισμών
	Έλεγχος περιβαλλοντικών συνθηκών & επαλήθευση με αποτύπωση της θερμοκρασίας, υγρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης και μικροσωματιδίων των Καθαρών Χώρων.  Έκδοση : Πιστοποιητικό Ελέγχου Καθαρότητας Χώρων.




- Πιστοποιητικό Διακρίβωσης με λογότυπο ΕΣΥΔ σε κάθε περίπτωση για κάθε είδος ανωτέρω, αν υπάρχει (όχι απαραίτητο).

