ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13 x 12 x 21,5 cm / 1.300 γρ
ΓΙΑ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΡΓΥΡΟ.
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ:
1) ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -20 / -200 mmHg
2) ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ , ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ, ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ)
3) ΟΘΟΝΗ LCD 5” TouchScreen
4) ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
5) ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ
(Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.
TΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
1. ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟ,
2. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ,
3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 35 εκ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ .
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CE.
ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.
ΜΕΣΑΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13cmX20cmX2cm
ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.
ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΜΙΟ LUER-LOCK ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.
ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΣΠΟΓΓΩΝ).
ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΛΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ .
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ
Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ml. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ.
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΩΣ 500ml
