Ολοκληρωμένο σύστημα εμβρυουλκίας με αντλία χειρός και δείκτη έλξης. Να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμβρυουλκίας χωρίς την βοήθεια επιπλέον προσωπίκου στην αίθουσα τοκετού και χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής αναρρόφησης εμβρυουλκίας. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία κενού, μία βαλβίδα απελευθέρωσης που απενεργοποιείται με το δάκτυλο (μικρός) και μία ακριβής ένδειξη μέτρησης κένου. Να διαθέτει  δείκτη δύναμης έλξης (traction force indicator) ,το οποίο να μετρά τη δύναμη που ασκείται κατά τη διάρκεια της έλξης σε κίλα. Η οπτική αυτή εικόνα και τι το όποιο των κιλών (14 κιλών) αποτρέπει την αποκόλληση του cup από την κεφαλή του εμβρύου. Η οπτική εικόνα της ελκτικής δύναμης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και για εκπαιδευτικούς σκοπόυς .Η χειροκίνητη αντλία κενού που διαθέτει, παρέχει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα κενού στο χρήστη. Να είναι διαμέτρου 50mm, ατραυματική και να μπορεί πολύ εύκολα να στρέφεται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Να είναι απαλή στη χρήση της με μία κατάλληλη λαβή για κράτημα και εύκολη εισαγωγή.

ΚΑΣΕΤΙΝΑ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

Κασετίνα - Καταμετρητής βελονών (20/40) που να διαθέτει: 

· μαγνητική επιφάνεια και επιφάνεια με αυτοκόλλητο αφρώδες υλικό 20 θέσεων για τοποθέτηση – καταμέτρηση βελονών. Να υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού των επιφανειών για χρήση σε διαφορετικά σημεία.

· Ειδική εγκοπή για αφαίρεση χειρουργικών λεπίδων

· Να υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος τύπου BoxLock κατά την απόρριψη δια μέσου 2 συρταρωτών και χρωματικά διαχωριζόμενων ασφαλειών.

· Να είναι αποστειρωμένο 

· Να αποσταλεί δείγμα προς αξιολόγηση
· Διάσταση : 11,5cm μήκος / 5,5cm πλάτος / 3cm ύψος (κλειστού κυτίου)

· Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης όλα τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης των προσφερομένων.

ΚΑΣΕΤΙΝΑ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

Κασετίνα - Καταμετρητής βελονων (30/30) που να διαθέτει: 

· μαγνητική επιφάνεια 30 θέσεων για τοποθέτηση – καταμέτρηση βελονών. Να υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού των επιφανειών για χρήση σε διαφορετικά σημεία.

· Ειδική εγκοπή για αφαίρεση χειρουργικών λεπίδων

· δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος τύπου BoxLock κατά την απόρριψη δια μέσου 2 συρταρωτών και χρωματικά διαχωριζόμενων ασφαλειών.

· Να είναι αποστειρωμένο. 

· Να αποσταλεί δείγμα προς αξιολόγηση
· Διάσταση : 11cm μήκος / 5cm πλάτος / 2cm ύψος (κλειστού κυτίου)

· Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης όλα τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης των προσφερομένων.

Πλήρες σετ εκριζωτής φλέβας μιας  χρήσης :

1.Να είναι συνοδευόμενος από εύκαμπτο συρμάτινο οδηγό με 

3 κεφαλές  9,12και 15mm
2.Να είναι αποστειρωμένος
3.Να έχει σήμανση CE Mark
Σκαρφιστήρες ασφαλείας αυτόματοι 30G με βάθος εκτόξευσης 1,8mm. Να διαθέτουν προστατευτικό κάλυμμα το οποίο να αφαιρείται εύκολα. Η βελόνα να εκτοξεύεται και να επανέρχεται αυτόματα στο εσωτερικό του συστήματος αμέσως μετά το τρύπημα για αποφυγή τραυματισμών και ασφαλή απόρριψη, παρέχοντας έτσι ένα ασφαλές και ανώδυνο τρύπημα .

Στρόφιγγες 3way από πολυάνθρακα -πολυπροπυλένιο-πολυαιθυλένιο & πολυουρεθάνη τριών, μίας χήσεως ελεύθερες πυρετογόνων. Το βρυσάκι να είναι τριπλής ροής και να τοποθετείται μεταξύ ορού και φλεβοκαθετήρα για να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης τριών ορών ή διαλυμάτων. Να διαθέτει μαλακό άξονα για εύκολη και πλήρη περιστοφή 360ο  αυξημένη αντίσταση στο σπάσιμο και πώματα στα άκρα Luer-Lock.Τα πώματα να είναι καλά βιδωμένα έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση με το άνοιγμα  της συσκευασίας να ανοίξουν και να ξαποστειρωθούν.

Ο διακόπτης να δείχνει τη ροή έγχυσης, να μην έχει διαρροή από τη μία γραμμή στην άλλη και να μην διπλώνει. Η στρόφιγγα να συνδέεται και να βιδωνει σωστά στο φλεβοκαθετήρα ώστε να μην υπάρχει διαρροή φαρμάκων.
