 


                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ





	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ
	ΚΟΣΤΟΣ

	1
	Αντιϊκό  Αντιβακτηριακό Πλαστικό Χρώμα Εσωτερικής Χρήσης χρωματισμενο  κωδ 0306
	8 - 9 m2/L
(2 στρώσεις)
	10 x 10L
	83,00 €/10L
	830 €

	2
	Αντιϊκό  Αντιβακτηριακό Πλαστικό Χρώμα Εσωτερικής Χρήσης

	8 - 9 m2/L
(2 στρώσεις)
	8 x 10L
	85,00 €/10L
	680 €

	3
	     Χαρτομανίες  3 cm
	τεμ
	10 ΤΕΜ
	1,45 ευρώ
	14 ,5€

	4
	Nylon  προστασίας μιας χρήσης
	τεμ
	10 ΤΕΜ
	1,4 ευρώ 
	14 €

	5
	Πινέλο μπλε χρώμα
	Για ρυθμιζ. κονταρι
	5 ΤΕΜ
	4,8  €
	24€

	6
	Στόκος παρκετίνη
	--------------------
	10χ20 κιλά
	10  €
	100€

	7
	Ρολό ρολεχ  18αρι
	----------------
	5
	16,60 ευρώ
	83€

	8
	       ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
	
	10Χ 25 ΚΙΛΑ
	9,20 €
	92€

	9
	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ ΜΠΛΕ 
	
	10
	4,5 €
	45 €

	10
	ΠΙΝΕΛΑ ΡΙΠΟΛΙΝΗΣ
	
	5
	2,5 €
	12,5 €

	11
	ΡΟΛΑ ΡΙΠΟΛΙΝΗΣ 15 CM
	
	5
	2 €
	10 €

	12
	ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ-ΜΕΓΑΛΑ
	
	2
	2,5 €
	5 €

	13
	ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΡΕΠΟΥΛΙΝΗΣ 15 CM
	
	2
	2 €
	4 €

	14
	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΥΨΟΥΣ 3 ΜΕΤΡΑ
	
	2
	11 €
	22 €

	15
	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΥΨΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΑ
	
	2
	9 €
	18€ 

	16
	ΓΙΑΛΟΧΑΡΤΟ Ν 100
	
	150
	0,40 €
	60 €

	17
	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑ  Ν 100
	
	10
	0,70 €
	7 €

	18
	ΣΤΟΚΟΣ ΞΥΛΟΥ 0,8kg
	
	10x0,5kg
	3,5 €
	35 €

	19
	ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
	
	2Χ15ΛΙΤΡΑ
	57 €
	114 €

	20
	ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
	
	3Χ2,5 ΛΙΤΡΑ
	25 €
	75 €

	21
	ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ RΟLΕΧ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
	
	4
	8 €
	32 €

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	2277 €



ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Πλαστικό οικολογικό  χρώµα τοίχων µε βελουτέ µατ φινίρισµα Το Χρώμα  θα πρέπει να διαθέτει  Αντιικές και Αντιβακτηριακές ιδιότητες για εσωτερική χρήση. Η σύνθεσή του να βοηθά στη δηµιουργία ενός ξηρού φιλµ ενάντια στη µεταφορά των ιών και τoν περιορισµό της εξάπλωσης και διάδοσης των βακτηρίων στην επιφάνειά του. Το χρωμα  να  βασίζεται σε ιόντα αργύρου κατάλληλα εγκλεισµένα σε ανόργανη µήτρα, ώστε να επιτυγχάνεται ελεγχόµενη αποδέσµευσή τους τόσο σε υγρές όσο και σε ξηρές συνθήκες. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται µια ολισθηρή υδρόφιλη επιφάνεια, η οποία καθίσταται αφιλόξενη για τους ιούς και τα βακτήρια καθώς ενεργοποιείται περαιτέρω ο µηχανισµός αντιικής και αντιβακτηριακής δράσης. Η αντιική και αντιβακτηριακή δράση του χρώµατος έχει αξιολογηθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 21702, ISO 22196 and OECD guidance for effi cacy of biocide treated article (ENV-JM-MONO(2018)20) µε αποτελέσµατα µείωσης των µικροοργανισµών από 99 - 99,99%. Οι εσωτερικές επιφάνειες τοίχων βαµµένες µε το χρωμα να προσφέρουν προστασία ενάντια στα βακτήρια Methicillin resistant Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Vancomycin resistant Enterococcus, E.Coli, St.Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus Hirae, Klebsiella Pneumoniae, αλλά και ενάντια στον ιό της γρίπης Η1Ν1, στους κορονοϊούς Human Corona virus OC43, Human Corona virus 229E, Human Corona virus SARS-CoV2 καθώς και στους virus phi6, virus MS2, οι οποίοι αποτελούν υποκατάστατα, για πολλούς ιούς µε έλυτρο ή χωρίς έλυτρο αντίστοιχα. Έχοντας σχεδιαστεί µε τεχνολογία προστασίας επιφανειών, το φιλµ του χρώµατος έχει αντοχή στην απορρόφηση των κοινών οικιακών λεκέδων καθιστώντας ευκολότερη την αφαίρεση τους ακόµα και µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα (CRGI Report No M2020353-3). Σχεδόν µηδενικά ΠΟΕ. Είναι πιστοποιηµένο µε το Indoor Air Comfort GOLD, το πιο αυστηρό παγκόσµιο σύστηµα αξιολόγησης εκποµπών σε εσωτερικούς χώρους. Αξιολογηµένο για την αντιµυκητιακή του δράση στον υµένα του χρώµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15457. Το προϊόν σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 528/2012 (BPR) θεωρείται βιοκτόνο και υπόκειται σε αδειοδότηση ή κατάλληλη γνωστοποίηση. Πλεονεκτήµατα: • Χρώµα µε περισσότερο από 99,9% αντιική δράση στις βαµµένες επιφάνειες, κατά του κορονοιού SARS-CoV2 (3 ώρες επαφή)* • Αντιικές, Αντιβακτηριακές και Αντιµυκητιακές ιδιότητες • Eggshell φινίρισµα • IAC GOLD, A+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων • Αντίσταση στους λεκέδες/ εύκολο καθάρισµα • Αντοχή στο συχνό πλύσιµο κατηγορίας 1 σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13300/ISO 11998 • Καλυπτική ικανότητα 15,6m²/L για κάλυψη 98% (ISO 6504-3) * Στέλεχος USA-WA1/2020 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ ΕΟΦ: 90167/04-10-2021 ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ): B2210
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικές νέες επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, γυψοσανίδες και παλιές βαμμένες επιφάνειες. Όλα τα χρώματά να είναι κατάλληλα για όλους τους παρακάτω χώρους .
Κατάλληλο για χώρους όπως:
• Παιδικά δωμάτια, Σχολεία, Παιδικοί σταθμοί
• Ιατρεία, Νοσοκομεία, Μαιευτήρια, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
• Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Γυμναστήρια, 
• Αποθήκες τροφίμων

Οικολογική Ριπολίνη Νερού Πολυουρεθάνης για εσωτερική και εξωτερική χρήση Πλεονεκτήματα:
• Να είναι Ενισχυμένη με UV φίλτρα για τη μέγιστη αντοχή στην εξωτερική χρήση • Με
πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση σκληρότητας και ελαστικότητας • Κατηγορία Α+ στην ποιότητα
αέρα εσωτερικών χώρων Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας
Αποχρώσεων Vitex Coloring ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ Μικροβιολογικά ελεγμένο
Οικολογικό χρώμα Χρώμα κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια Σύστημα αξιολόγησης «πράσινων
κτιρίων» Πολυουρεθανικό ακρυλικό, οικολογικό βερνικόχρωμα νερού κατάλληλο για εσωτερικές
αλλά και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, σοβά, γυαλί, PVC, αλουμίνιο, γαλβανισμένες,
κ.λ.π. Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος
της Ε.Ε. και σύμφωνα με το πρότυπο EN 71-3 για τη μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων από
παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα. Είναι χαμηλής οσμής κατά την εφαρμογή του διότι δεν
περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ελεύθερη
φορμαλδεΰδη, βαρέα μέταλλα ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις. Εφαρμόζεται εύκολα,
απλώνει ομοιόμορφα, χωρίς να αφήνει βενιές και ματίσεις. Έχει εξαιρετική λευκότητα, μεγάλη
καλυπτικότητα, εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και άριστη πρόσφυση ακόμα και σε
επιφάνειες βαμμένες με αλκυδικό χρώμα (λαδομπογιά).


Οικολογικό, σιλικονούχο, μικρονιζέ, ακρυλικό αστάρι νερού, ειδικά σχεδιασμένο για ισχυρή
πρόσφυση και διείσδυση σε αδύναμες επιφάνειες, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής
κοκκομετρίας του (<0,05 μm). Πιστοποιημένοσύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου
Απονομής Οικολογικού Σήματος τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιείται τόσο
για εξωτερικές όσο και για εσωτερικέςεπιφάνειες. Είναι πιστοποιημένο με το
Indoor Air Comfort GOLD, το πιο αυστηρόπαγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης εκπομπών σε
εσωτερικούς χώρους. Παρουσιάζει εξαιρετικάχαμηλή απορρόφηση νερού, αδιαβροχοποιεί
τις επιφάνειες, έχει υψηλή διαπνοή καιΠλεονεκτήματα:
• Μέγιστη διείσδυση σε αδύναμες επιφάνειες τοίχων
• Ιδανικό για κάθε επιφάνεια πριν τη βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα
• IAC GOLD, Α+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
• Πιστοποιημένο οικολογικό και ελαφρώς χρωματισμένο
Ημιδιαφανές
(Ελαφρώς
κόκκινα
χρωματισμένο)


1. Όλα τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, νερού , θα είναι σύμφωνα με τις ως άνω προδιαγραφές οικολογικά κατάλληλα για νοσοκομεία και θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας, ISO, αντοχών, λοιπών ιδιοτήτων σύστασης και άλλων χαρακτηριστικών. Και σύμφωνα με τον τύπο που αναγράφονται.
2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων υλικών.
3. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του νοσοκομείου μας, καθημερινές 8πμ-2μμ  σε ανάλογες ποσότητες όταν ζητηθούν σε συγκεκριμένα χρώματα και σε συγκεκριμένους κωδικούς απόχρωσης  . Η παράδοση προϋποθέτει τηλεφωνική ενημέρωση ή e-mail προς την Τεχνική Υπηρεσία και την Αποθήκη Υλικών τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.
4. Τα υλικά θα παραδίδονται σε σφραγισμένες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες με τις ακόλουθες πληροφορίες στα ελληνικά: Χρώμα (ονομασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης). Ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Όνομα κατασκευαστή. Οδηγίες χρήσης και συμβατά υλικά. Αριθμός παρτίδας. Τοξικότητα και βαθμό επικινδυνότητας. Μαζί με κάθε υλικό θα παραδίδονται τα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (M.S.D.S. – MATERIAL SAFETY DATA SHEETS), που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε υλικό κατά την αποθήκευσή τους - μέχρι και την χρήση τους. 
5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Τεχνική Υπηρεσία αποδεικτικό – θεωρημένο από τον Υπεύθυνο της Αποθήκης Υλικών – στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης / ενημέρωση κατακύρωσης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε, με αντίγραφα των MSDS αυτών.
6. Τα υλικά χρωματισμών που προσκομίζονται σε χτυπημένα, μη σφραγισμένα και μη αεροστεγή δοχεία που επιτρέπουν την εξάτμιση, τη μόλυνση ή την απώλεια υλικού ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.
7.  Επί ποινή αποκλεισμού, η προσφερόμενη μάρκα των υλικών θα πρέπει να είναι η ίδια με την ανωτέρω αναγραφόμενη, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατότητα και η δυνατότητα προσαρμογής τους με τα υλικά και τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
8. Οι συμμετέχοντες με την κατάθεση της προσφοράς τους θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους ανωτέρους όρους. 
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