ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

· Να είναι από εύπλαστο  μέταλλο(αλουμίνιο) καλυμμένο με πλαστικό  περίβλημα ιατρικής ποιότητας, η οποία να συμβάλλει στη μείωση της τριβής μεταξύ του οδηγού και του ενδοτραχειακού σωλήνα (ETT) κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση αυτού
· Να διαθέτει περίβλημα που να εκτείνεται πέραν του άκρου, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου τραυματισμού σε περίπτωση που ο οδηγός προεξέχει από το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα  

· Να είναι χωρίς latex  και χωρίς φθαλικές ενώσεις (DEHP)
· Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσης

· Να διατίθεται  σε μεγέθη που να καλύπτουν μεγέθη ενδοτραχειακών σωλήνων 2mm-4mm
