Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συντήρηση Υπερήχων και επισκευή δύο (2) κεφαλών Hitachi στο Νοσοκομείο:

1. HITACH ALOKA F31 με S/n: 20382562 – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
2. HITACH ALOKA F31 με S/n: V0022600 – ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
3. HITACH ARIETTA 50 με S/n: G3042428 – ΤΕΠ/ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
4. HITACH ARIETTA 50 με S/n: G3083096 – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
5. HITACH ALOKA ALPHA 7 με S/n: 202K3992 – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
6. UST-52105 με s/n: 40768000 ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ (5) ΕΠΙΣΚΕΥΗ
7. C41V1 με s/n: KE12011408D ΚΟΛΠΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ (3) ΕΠΙΣΚΕΥΗ
[bookmark: _GoBack]Αφορά την προληπτική  συντήρηση, ποιοτικό έλεγχο και επισκευή δύο (2) κεφαλών από υπαιτιότητα Χρήστη των παραπάνω συστημάτων.

Πιθανό κόστος 3800 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του κατασκευαστικού οίκου με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και οργάνων, και θα αφορά εργασίες όπως πχ:

· Εσωτερικός καθαρισμός του μηχανήματος, που περιλαμβάνει: 
· Καθαρισμό εσωτερικών συστημάτων 
· Καθαρισμό trackball 
· Καθαρισμό φίλτρων 
· Έλεγχος τάσεων τροφοδοσίας τροφοδοτικού, καλωδιώσεων, καθώς και έλεγχος για διαρροές ρεύματος 
· Έλεγχος λειτουργικότητας συστήματος, κινούμενων μερών και πλήκτρων 
· Ποιοτικός έλεγχος ηχοβόλων κεφαλών. 
· Έλεγχος λογισμικού και ρυθμίσεις αυτού αν χρειαστεί. 
· Ρυθμίσεις και έλεγχοι που απαιτούνται 
· Τυχόν  υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι απολύτως συμβατά και κατάλληλα για το συγκεκριμένο εξοπλισμό και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
· Όλες οι εργασίες και διαδικασίες συντήρησης να γίνουν όπως προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος

Επισκευή όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος, και ότι άλλος έλεγχος προβλέπεται σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας της συσκευής.
Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης. Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδίδεται το τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος


