ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΓΙΑ ΨΥΚΤΗ  ΤΟΥ   ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ,  &     3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


4 ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
	In-line φίλτρο πολυπροπυλενίου - σπείρωμα
	In-line φίλτρο πολυπροπυλενίου με είσοδο/έξοδο 1/4'' θηλυκό σπείρωμα. Κατασκευάζεται από 100% ίνες πολυπροπυλενίου.                                                                   
Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη)                    
Είναι χημικά ανθεκτικό και χρησιμοποιείται για 1ο στάδιο φίλτρανσης.                      
Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

	In-line φίλτρο ενεργού άνθρακα - σπείρωμα
	In-line φίλτρο ενεργού άνθρακα  με είσοδο/έξοδο 1/4'' θηλυκό σπείρωμα. Παρέχει μέγιστη προστασία από το χλώριο,  τα φυτοφάρμακα, και άλλους οργανικούς ρυπαντές, καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό που διέρχεται, βελτιώνοντας την γεύση και την οσμή του νερού.

	In-line φίλτρο ενεργού άνθρακα – κούμπωμα (x2)
	In-line φίλτρο ενεργού άνθρακα  με είσοδο/έξοδο 1/4'' κούμπωμα για σωληνάκι. Παρέχει μέγιστη προστασία από το χλώριο,  τα φυτοφάρμακα, και άλλους οργανικούς ρυπαντές, καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό που διέρχεται, βελτιώνοντας την γεύση και την οσμή του νερού.


 

