ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ  ΝΕΡΟΥ
   Συσκευή φίλτρου νερού για τοποθέτηση σε κεντρική παροχή ή κάτω από τον πάγκο
Να είναι κατασκευασμένα από μη τοξικά υλικά, κατάλληλα για πόσιμο νερό:
· Γυάλα διάφανη για να φαίνεται πότε χρειάζεται αντικατάσταση το φίλτρο
· Να δέχεται φύσιγγες φίλτρων 10 ΄΄ 
· Μέγιστη πίεση λειτουργίας  8  bar
· Σπειρώματα εισόδου/εξόδου: 1/2” Ορειχάλκινα 
Με την συσκευή να παραδίδεται το κλειδάκι το οποίο θα  διευκολύνει την αλλαγή του ανταλλακτικού φίλτρου και τα εξαρτήματα στήριξης (βάση) στον τοίχο.
Τεμάχια :  1     
Γ.    Σπειράλ συνδέσεως 40 cm Αρσενικό – θηλυκό  1/2΄΄ 

