ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 10  ΙΝΤΣΩΝ  

Α.     Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

   Χαρακτηριστικά  
1. Φιλτράρισμα 0,5 micron
· Να αφαιρεί από το νερό αποτελεσματικά άμμο , λάσπη,σκουριά, αιωρούμενα σωματίδια χλώριο, χλωροφόρμιο, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά,ίνες αμιάντου μέταλλα (μόλυβδο,κάδμιο, υδράργυρο κά, παθογόνα βακτήρια, παρασιτικούς οργανισμούς , βιομηχανικά κατάλοιπα, βελτιώνει γεύση και οσμή,χώμα, σκουριά, οργανικά,κύστες, χλώριο, παράγωγα χλωρίου, βαρέα μέταλλα, ίνες αμιάντου,ξένες προσμίξεις και άλλες μηχανικές προσμίξεις έως και 99%
· Χαμηλή πτώση πίεσης
· Διάσταση φίλτρου 10΄΄
· Υψηλής αποδοτικότητας προσροφητικό υλικό κατασκευασμένο από κέλυφος καρύδας και δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
· Μη τοξικό υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό
· Πιστοποίηση NSF και WQA για την ασφάλεια υλικού και συμμόρφωση με CP65 και   ISO 9001,  14001
· Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 – 38 ° C
· Εύκολη αντικατάσταση
Η διάρκεια ζωής τους να κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες, ανάλογα την χρήση του νερού που διατρέχει το μέσο φίλτρανσης.
Τεμάχια : 18   

