Βελόνα πνευμοπεριτοναίου τύπου verres μιας χρήσης

1)Να είναι μιας χρήσης ,διαμέτρου 2,1mm.
2)Να παρέχει μια άνετη συγκράτηση και μια καθαρή αίσθηση κατά την διάρκεια της εισαγωγής της βελόνας.
3)Να διαθέτει ατραυματικό αμβλύ άκρο ώστε να αποτρέπει τη σημαντική μείωση του κινδύνου διάτρησης των ενδοπεριτοναϊκών και οπισθοπεριτοναϊκών οργάνων.
4)Να παρέχει δείκτη οπτικής επιβεβαίωσης χρώματος κόκκινου,με επισήμανση κίνησης μέσα στη διάφανη βελόνα του σώματος δείχνοντας τη διάτρηση των διαφόρων στρωμάτων του κοιλιακού τοιχώματος για την ασφαλή είσοδο.
5)Η βελόνα όπως και το ατραυματικό άκρο να είναι κατασκευασμένη από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα 304 και να είναι εφοδιασμένη με stopcock και ενσωματωμένο σύνδεσμο luer-lock για την σύνδεση με τον σωλήνα CO2.
6)Να διατίθενται σε standard μέγεθος με μήκος 120cm  και για βαριατρικά περιστατικά με μήκος 150cm.
Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.

Καθετήρας βιοψίας ενδομητρίου PIPELLE
Καθετήρας για λήψη βιοψίας  ενδομητρίου  μέσω του κόλπου και τραχηλικού στομίου της μήτρας. Να είναι αποστερωμένος και συσκευασμένος ατομικά. Μήκους  30εκ. και βάρους 0.005kg. 
Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.

Οδηγός μήτρας ολικής υστερεκτομής  μιας χρήσης

Χειρουργικός χειριστής μήτρας μίας χρήσης σχεδιασμένος για λαπαροσκοπική γυναικολογική χειρουργική - υστερεκτομή. 
Να  αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα με αιχμηρή άκρη τύπου βίδας στο ένα άκρο και μια λαβή για χειρισμό στην άλλη. 
Να είναι έτοιμος για χρήση χάρη στον προ-συναρμολογημένο χειριστή, ο οποίος να αποτελείται από:
• Ανεξάρτητο αποσπώμενο μπαλόνι στεγανότητας, που να διατηρεί το            πνευμοπεριτόναιο κατά την κολποτομή και τη συρραφή, διαμέτρου 2 με 5,5mm και μήκους 330 mm.
•   Διαστολέα τραχήλου με κωνικό και σπειροειδούς σχεδίασης άκρο από 6 έως 16mm και μήκους 80mm.
•    Ένα (1) χειριστή μήτρας με μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 4mm και μήκους 380mm , εξοπλισμένο με βαλβίδα κοπής-οδηγού , ένα μπαλόνι στεγανοποίησης , μία λαβή μπαλονιού.
Να είναι ελαφρύς βάρους 180g και εύκολος στον χειρισμό,.
Να είναι  latex-free και ελεύθερο φθαλικών εστέρων και ζωικών & βιολογικών παραγόντων, κατηγορίας Class IIa.
Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.

Κοπτοράπτες  Ανοιχτής ( ευθύγραμμοι & κυρτοί ) 

 Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτοράπτης παχέων ιστών (ύψος ανοικτού κλιπ 4,7mm- ύψος κλειστού κλιπ 2mm) με μήκος διατομής 40mm, μήκος συρραφής 51mm, που εφαρμόζει σε χώρο πλάτους 30mm, με διπλή γραμμή συρραφής και 3D κλιπ κυκλικής διατομής από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομοιόμορφη κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής. Με δυνατότητα εναλλαγής κασετών για διαφορετικούς τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείo
Για παχείς ιστούς (ύψος ανοικτού κλιπ 4,7mm- ύψος κλειστού κλιπ 2mm-διάμετρος κλιπ 0.20mm)

Λαβίδα  ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης διατομής 37cm/20mm  μιας χρήσης

Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης διαχωρισμού ,χειρουργικής παρασκευής και
διατομής  αγγείων έως 7mm τύπου Maryland με κυρτές σιαγόνες κίνησης διπλής δράσης  μήκους 20mm και ενσωματωμένη λεπίδα. Λαβίδα μήκους 30cm ή 37cm, διάμετρος5mm,δυνατότητα  περιστροφής 360ºμε ηλεκτρόδιο μήκους 20mm και μήκος κοπής 18mm,ενσωματωμένο καλώδιο από τη λαβή  ,κλείδωμα χειρολαβής μηχανικό άνοιγμα και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής .Να διαθέτει ξεχωριστό κουμπί διπλής ενέργειας που σταματά αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η απολίνωση. Τεχνολογία με θερμική λιγότερο από 1mm. Ενώ οι εξωτερικές σιαγόνες παραμένουν σε χαμηλή  θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια της απολίνωσης. Το εργαλείο να είναι  μιας χρήσης . Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.
Οδηγός μήτρας ολικής υστερεκτομής  μιας χρήσης

Χειρουργικός χειριστής μήτρας μίας χρήσης σχεδιασμένος για λαπαροσκοπική γυναικολογική χειρουργική - υστερεκτομή. 
Να  αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα με αιχμηρή άκρη τύπου βίδας στο ένα άκρο και μια λαβή για χειρισμό στην άλλη. 
Να είναι έτοιμος για χρήση χάρη στον προ-συναρμολογημένο χειριστή, ο οποίος να αποτελείται από:
• Ανεξάρτητο αποσπώμενο μπαλόνι στεγανότητας, που να διατηρεί το            πνευμοπεριτόναιο κατά την κολποτομή και τη συρραφή, διαμέτρου 2 με 5,5mm και μήκους 330 mm.
•   Διαστολέα τραχήλου με κωνικό και σπειροειδούς σχεδίασης άκρο από 6 έως 16mm και μήκους 80mm.
•    Ένα (1) χειριστή μήτρας με μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 4mm και μήκους 380mm , εξοπλισμένο με βαλβίδα κοπής-οδηγού , ένα μπαλόνι στεγανοποίησης , μία λαβή μπαλονιού.
Να είναι ελαφρύς βάρους 180g και εύκολος στον χειρισμό,.
Να είναι  latex-free και ελεύθερο φθαλικών εστέρων και ζωικών & βιολογικών παραγόντων, κατηγορίας Class IIa.
.Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.

Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης
