***Τεχνική περιγραφή Επισκευής Αντλίας υποβρύχιας ksb 1,5 hp***

Για την επισκευή των παραπάνω αντλιών παρακαλώ όπως γίνουν οι παρακάτω ενέργειες :

Αντλίας ksb υποβρύχια :

* + Παραλαβή από τον χώρο σας προς επισκευή
* Αποσυναρμολόγηση αντλίας
* Καθαρισμός-Αμμοβολή
* Κατασκευή καινούργιας περιέλιξης
* Αλλαγή ρουλεμάν
* Αλλαγή μηχανικού στυπιοθλιπτη.
* Αλλαγή πτερωτής
* Αλλαγή Ο-ring στεγανοποίησης
* Αλλαγή φλοτέρ
* Παρασκευή ρητίνης στεγανοποίησης καλωδίων
* Αλλαγή πυκνωτη
* Μοντάρισμα αντλίας.
* Δοκιμή
* Βαφή
* Παράδοση στο χώρο σας

Οι παραπάνω αντλίες συμφέρει να επισκευαστούν διότι καινούργιες ξεπερνούν το ποσό των 3000+ΦΠΑ

 ο ο

Προϊσταμενος Τεχνικού Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας