**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ TYΠΟΥ ΜΑRYLAND**

* Ο λαπαροσκοπικός διπολικός εσωτερικός στυλεός να είναι τύπου MARYLAND και να είναι πολλαπλών χρήσεων.
* Να διαθέτει σιαγόνες διπλής ενέργειας 33 cm +- 2 διαμέτρου 5 mm και άκρου 29mm±1, με μόνωση στη βάση της αρθρωσής τους.
* Να είναι συμβατός με τη λαβίδα πολλαπλών χρήσεων του οίκου Micromed, αγοράς του Νοσοκομείου.

**Ο Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα**

**Κολιόπουλος Γεώργιος**