|  |  |
| --- | --- |
| **Χαρτί επίστρωσης δίσκων αποστείρωσης διαστάσεων** **25Χ30 ΚΑΙ 30Χ40** | * Nα είναι κατασκευασμένο από ίνες κυτταρίνης και πολυεστέρα βάρους άνω των 70 gr/m² . * Να έχει υψηλή απορροφητικότητα της υγρασίας άνω των 500% του βάρους του. * Να μην σχίζεται μετά την διαδικασία αποστείρωσης. * Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού. * Οι διαστάσεις να είναι περίπου 25 cm x 30 cm * Να καλύπτει τα Ευρωπαικά πρότυπα EN ISO 868-2 και EN ISO11607-1 * Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφρασή του στα Ελληνικά, το έγγραφο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου (ΕΝ, ΙSO) καθώς και το κατασκευαστικό ISO 13485. * Να έχουν σήμανση CE * Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |