ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ –ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ
 Θερμόμετρο ψυγείου με ένδειξη  θερμοκρασίας και υγρασίας κατάλληλο για παρακολούθηση χώρου αποθήκευσης φαρμάκων.
Χαρακτηριστικά
· Ψηφιακή ευδιάκριτη οθόνη ακριβείας διπλής ενδειξης.

· Ένδειξη θερμοκρασίας: Εσωτερική ή εξωτερική (°C/°F 

· επιλέξιμο) εύρος έως 80C.

· Ακρίβεια θερμοκρασίας ±5 C.

· Ακρίβεια υγρασίας ±3%
· Τροφοδοσία κατά προτίμηση με χρήση μπαταρίας

· Υλικό: Πλαστικό

· Να φέρει πιστοποιητικό διακρίβωσης και να δύναται η διακρίβωσή του ετησίως  

· Να φέρει ένδειξη  CE .

