Σωλήνας αναρρόφησης μήκους τουλάχιστον 2m x 6mm από PVC νοσοκομειακού τύπου , με αντίσταση  στο τσάκισμα με ελαστικά άκρα για ασφαλείς συνδέσεις.Σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές. Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.
