ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

· Χωρητικότητα 12 λιτρα
· Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι ( χρώμα γυαλιστερό inox) (Stainless Steel)προκειμένου να είναι ανθεκτικός   στην υγρασία του μπάνιου. 

· Να ανοίγει με πεντάλ (Pedal Bin): το άνοιγμα γίνεται με το πόδι και αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τον κάδο. 

· Να διαθέτει εσωτερικό αποσπώμενο κάδο: Απαραίτητος πλαστικός κουβάς με χερούλι στο εσωτερικό για εύκολο άδειασμα και πλύσιμο. 

· Να διαθέτει αυτόματο κλείσιμο

· Να διαθέτει λαβή στο πiσω μέρος για εύκολη μετακίνηση

· Λεία επιφάνεια , ανθεκτική σε απορρυπαντικά
