Τεχνικά χαρακτηριστικά


Επισκευή του Υπερήχου Siemens στο Κέντρο Μαστού :

Acuson ANTARES με S/N: 115388
[bookmark: _GoBack](Τελευταία Συντήρηση 24/06/2026 Αίτημα 124/2025(i-supplies 9058/16 έως 18-06-2026)

ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ RECEIVER CONTROL RCB/L BOARD Πιθανό κόστος 3.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Πιθανό κόστος 500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

· Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
· Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στο υπό ανάθεση συντήρησης μηχάνημα (υπερηχους).
· Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά, αμεταχείριστα, καινούρια και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
· Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
· Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ χειρόγραφο ή μέσω mail στο: bit-dept@hospital-elena.gr
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Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
                     micropromithies@hospital-elena.gr

